**准备材料明细**

一、相关资质一套

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）

2.医疗器械经营企业许可证和/或备案凭证

3.产品经营授权书

4.生产企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）

5.医疗器械生产企业许可证

6.医疗器械产品注册证或备案凭证

7.授权代表身份证复印件、法人身份证复印件

8.法人授权书（法人本人投标不需要）

二、产品彩页

三、产品技术参数

以上逐页加盖供方公章

**产品要求**

1. 全自动化学发光测定仪 1台

全自动化学发光测定仪参数

1. 产地：国产；
2. 基本原理：化学发光技术；
3. 检测项目：醛固酮、促肾上皮质腺素、肾素、血管紧张素Ⅱ、皮质醇、肿瘤标志物(含SCCA)、甲状腺功能、内分泌激素、肝纤维化、传染病测定等项目；
4. 检测速度：≥180测试/小时；
5. 试剂位：≥22个；
6. 反应盘：≥190个反应位，连续不间断进样；
7. 进样系统：流水线式自动进样系统；
8. 样本系统：一批次≥90个样本（可循环追加），有急诊样本优先通道；
9. 试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，试剂不足报警且可在线添加；
10. 孵育系统：孵育位≥190，双相运转位置的转盘式孵育环，避免孵育过程中卡杯现象，可一步法和两步法混合实验；
11. 加样系统：加样量范围：5 ul--145 ul，具备液面监测、凝块监测，气泡、空吸监测功能；
12. 反应杯：独立单孔反应杯，采用高灵活性的散装供给方式，无需人工排列；
13. 交叉污染率：不大于1\*10-5
14. 产品配置：主机及标准配置，配合本仪器使用的计算机、软件、打印机、不间断电源等，可与医院LIS或HIS连接；
15. 提供配套试剂耗材清单，及单人份试剂价格。